V10光电游戏鼠标驱动使用说明书

**系统要求**

1. Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10操作系统。
2. 空闲的USB（1.1/20）端口

3. 30MB 可用硬盘空间


**安装**

1 首先，将游戏鼠标接到您的电脑 ，按照如下步骤安装游戏驱动。


打开驱动安装文件，然后双击如下文件图标,选择安装语言。



2 选择安装语言，连续点击“下一步”。















3 选择“运行MotoSpeed V10 Gaming Mouse”,在安装完成后启动程序运行，点击“ 完成”结束安装。



4 在完成安装之后，双击图标



5 弹出程序设置界 面。



**鼠标按键设定**

1 如果要对2键进行“中键”设置，则需首先点击操作页面上的2键，然后双击下拉

列表框中的“中键”。



2 此时按键 2的配 置如下图



3 点击“应用”， 保存设置 。

BY8801鼠标标准驱动使用说明书V1.0(20160310_9


**键盘单键或组合键功能设置**

1 如果要对3键进行“组合键”设置, 则需首先点击操作页面上的3键，然后双击下拉

列表框中的“组合键”。



2 弹出窗口，如下图所示，从键盘输入任意按键如：Ctrl+Alt+A，然后点“确定”关闭对话框，保存设置。



3 此时按键3的配置如下图



4 点击“应用”，保存设置。

**火力键功能设置**


1 如果要对4键进行“火力键”设置, 则需首先点击操作页面上的4键，然后双击下

拉列表框中的“ 火力键 ”。



2 弹出窗口，如下图所示，从下拉列表框选择键盘键或鼠标键， 输入速度和次数，详

情请参照下图说明文字，然后点“确定”关闭对话框，保存设置。



3 此时按键4的配置如下图。



**系统属性修改**

1 软件支援游戏鼠在PC机上鼠标属性的修改，该功能和“控制面板” – “ 鼠标” – “属性” 里参数

修改的效果一样，软件支援以下三个属性的修改。



**回报率设定**

1 点击“主设置”选项卡后通过下图设置，选择不同的报告率 125Hz、 250Hz、 500Hz、 1000Hz。



2 点击“应用”，保存设置

**DPI设置**

1点击“高级设定”选项卡后，可进行DPI的相关设置，如下图表示支持8段的DPI切换,

点击颜色框进行该段 DPI的颜色设置，及设置 DPI数值。



备注：DPI段数至少得有 1段。

**常亮模式**

10档 亮度调节，从5%到 100%，点击“应用”后，DPI指示灯以常亮形式显示。



**呼吸模式**

呼吸时间4S到 8S可调，点击“应用”后，DPI指示以呼吸形式显示。



**闪烁+灯效模式**

闪烁的频率、次数，灯光的特效、属性可调，点击“应用”后， DPI按键切换后，LED

先是闪烁，后是以特效的形式显示。



**常亮+灯效模式**

常亮时间0.5S到 5S可选，点击“应用”后，DPI按键切换后，LED先是常亮，后是以特效的形式显示。



**宏定义设置说明**

软软件 最多支援 8个宏定义的设定 。

软件每个宏最多支持录入32个按键（包含按键按下、弹起的时间 ）。

软件宏定义界面 详细按键功能介绍：

新建： 在宏列表栏点击右键按钮后，在弹出的窗口里输入宏名字，新创建的宏会显示在 列表里。

删除： 在“ 宏列表”栏目中，选中一个宏，击“删除”按钮后，删 除该 宏。

录制：钩选“自动记录延时”后，点击?开始 录制?按钮后，用户 就可以从键盘上采集宏内容；

同时在“按键列表 ”栏目里，显示用户所采集到的按键 & 时间。

停止： 点击“ 停止录制”按钮后，停止 宏的录制 。

修改： 宏录制停止后， 点击“修改”按钮可以对一个条目进行修改，修改延时时间或按键。

删除： 在“ 按键列表”栏目中，选中一个条目，点击“删除”按钮后，删除 该条目 。

插入事件：宏录制停止后，点击“插入事件”，可选择加入鼠标按键功能 。


**举例操作**

1 如果要对5键进行宏定义设置，首先点击“宏定义”选项卡，进行宏设置，在“宏列表”


编辑框输入宏名，例如下图中的“1”，点击“新建宏”按钮，然后点击“开始录制”按钮，

从键盘输入一组按键，例如下图中的“ A+D+A+D”, 点击“停止录制”按钮完成录制，

在“循环次数”编辑框输入数字，以循环该次数执行宏指令。



2 弹出一个框，输入按键命令。



3 设置如下



4 点击“主设置”选项卡，点击操作页面上的5键，然后双击下拉列表框中的“宏定义”，选择之前录制完成的宏“1” 。



5 按键5的配置如下图



6 点击“应用”，保存设置。

**键鼠单键组合宏设置：**

1 如果要对2键进行键鼠单键组合宏设置，首先点击“高级设置”选项卡，进行宏设置，在“宏名称”编辑框输入宏名，例如下图中的“2”，点击“新建”按钮，然后点击“开始录制”按钮;从键盘输入一个按键，例如下图中的“Q”,再插入一个鼠标事件“右键”点击“停止录制”按钮完成录制，在“循环次数”编辑框输入数字，以循环该次数执行宏指令，最后点击“保存”按钮保存设置



2 点击“主设置”选项，点击操作页面上的2键，然后点击下拉列表框中的“宏定义”，弹出一个“宏列表”，选择“2”，再点击确定。



3 按键2的配置如下图



**配置文件设置**

驱动支持5个配置文件的应用 。

选择配置1到配置5中的任何1个，设置好各项参数 。



点击“配置文件“，选择“导出当前配置“，选择存放配置文件的路径，并命名，点击“保存”

**卸载**

打开控制面板，打开“程序与功能 ”窗口， 点选,右击“卸载”，完成程序的卸载。