**介绍:**

BenQ KX880游戏键盘独特设计，以满足每一个玩家的需求。提供高达50个可编程宏按键，搭配5种Profile记忆编程，将给您提供最好的游戏体验!

产品特点:

* 四级白色可调节LED背光
* 500万次按键寿命
* Profile配置文件快速切换按键
* 高达50个可编程宏按键，搭配5种Profile记忆编程可供用户自定义
* 防鬼键设计，可同支持12键同按
* 内建128KB内存，转换PC无须重复设置，即插即用
* 游戏模式/计算机模式可自定义，屏蔽Windows按键干扰
* 音乐播放操控快捷键
* 镀金USB接头，搭配编织USB线，最大化降低延迟

**操作系统:**

游戏键盘软件支持以下操作系统平台:

Windows XP 32位

Windows XP 64位

Windows Vista 32位

Windows Vista 64位

Windows 7 32位

Windows 7 64位

**安装**

软件安装：  
步骤1：请将键盘的USB接头连接至计算机上的USB端口；  
步骤2： 将附带的光盘插入CD-ROM或DVD-ROM驱动器；  
步骤3：双击 “setup.exe”安装驱动程序；  
步骤4：请遵循安装指南提示，完成驱动安装；

步骤5：安装完毕后，单击完成按钮，重新启动您的计算机；  
卸载软件  
步骤1：打开控制面板  
步骤2：选择“添加/删除程序图标  
步骤3：从安装的程序列表中选择“游戏键盘”  
步骤4：点击“删除”按钮，然后系统将删除该软件

操作说明  
  
Profile选择

加载Profile配置档案

将目前设定储存，继续其他设定

将目前设定储存，并关闭软件窗口

恢复出厂设定:返回原厂设定值

Marco切换按钮

 Marco编辑设置

启动帮助文件

窗口最小化

关闭软件

操作指南

Marco按键设定


步骤1、双击运行软件；

步骤2、选择希望设定的“Profile 1”或其他的Profile；

步骤3、 点击打开Marco 设定界面；

步骤4、 点击，然后在界面上的虚拟键盘重选择希望设定的任何按键，此时选中的按键将变色或闪烁；

步骤5、 点击下拉菜单，选择， 将弹出Marco的设定窗口



其他功能如下描述:

1单键设置还原

2打开Marco可设置子选单

3 设置键剪切功能

4设置键复制功能

5设置键粘贴功能

6 设置键还原功能

7 设置键选择所有功能

8.设置键查找功能

9 S设置键打开新文件功能

10.设置键打印功能

11.设置键保存文件功能

12 SET键启动程序

13禁用键功能

Marco键设置

步骤6、Marco界面下，点击可录制新的 MARCO按键



步骤7、点击STOP可停止MARCO编辑指令，按OK可保存当前MARCO设定

其他按键描述如下：

1. 设定一个MARCO为M1
2. 可开始编辑MARCO指令
3. 按STOP可停止编辑MARCO指令
4. 调整指令顺序向下移动
5. 调整指令顺序向上移动
6. 删除指令选项
7. 可调整指令延迟时间
8. 设置重复MARCO选项
9. 保存当前MARCO设置
10. 加载之前设定的MARCO文件
11. 保存并套用当前Profile

步骤8、点击后会出现一个确认窗口，点YES可保存当前设置

步骤9、当你完成所有设置，点击以保存文件并继续设置或编辑其他设置，或是点选"OK"保存当前配置文件，然后退出文件

步骤10、在点击后，将弹出确认界面，请点击“是”或“Yes”

步骤11、点击"Apply"后等待读取窗口消失后将完成MARCO设定

你现在已经完成MARCO设置，可尽情享受这键盘带给你的乐趣